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Доска ДПК от производителя для любых террас от 2730 руб/м2!

Адрес: 630096, г. Новосибирск, ул. Станционная 60/12, оф. 222	
тел.+7 (383)310-01-38
сайт: dpk-merbau.ru

Мы находимся в г. Новосибирске и наша компания является производителем террасной доски под брендом ДПК Мербау. 
[image: fotor_2023-3-2_14_22_19]
Мы готовы предложить:
· Качественный продукт изготовленный по всем стандартам
· Гарантия на продукцию 3 года
· Производим рез доски в размер (для доски Профи)
· Оперативную доставку 
· Короткие сроки изготовления под заказ
· Бесплатное хранение оплаченной продукции до 30 дней
	Характеристики
	Стандарт
	Стандарт
	Профи

	Профиль, мм

	140х22
	140х22
	165х28

	Длина доски, м

	3/4
	3/4
	3/4/6

	Вес 1 м.п.,кг

	2,20
	2,20
	3,20

	Рабочая поверхность
	тиснение по глянцу
	тиснение по глянцу
	3Д тиснение / вельвет под заказ

	Толщина: Рабочая поверхность / ребра жесткости, мм
	5/5
	5/5
	Усиленная
6/5

	Цвет 
	шоколад/венге
	серый / свет. дерево
	черный/шоколад/ серый/свет. дерево

	Форма расчёта  
	Стандарт, руб. 
(м2/ доска 3 м./ м.п.)
	Стандарт, руб. 
(м2/ доска 3 м./ м.п.)
	Профи, руб. 
(м2/ доска 3 м./ м.п.)

	Безналичный  без НДС / наличный
	2999 / 1260/ 420
	3413/ 1434/ 478
	4915/ 2433/ 811

	
	
	
	

	





Террасная дпк доска






С уважением, ДПК Мербау
тел.8(383)310-01-38
почта:dpk_merbau@mail.ru
сайт: dpk-merbau.ru





Заборная дпк доска

	Характеристики
	
	

	Цвет
	шоколад/венге
	Черный/серый / свет. дерево

	Профиль, мм

	140х12
	140х12

	Тип доски

	полнотелая
	полнотелая

	Длина доски, м

	2/3
	2/3

	Вес 1 м.п.,кг

	2,20
	2,20

	Рабочая поверхность
	двухсторонняя,
тиснение по глянцу
	двухсторонняя,
тиснение по глянцу

	Форма расчёта  
	м2/ доска 3 м./ м.п.
	м2/ доска 3 м./ м.п.

	Безналичный  без НДС / наличный
	3006 / 1263/ 421
	3413/ 1434/ 478

	
	
	

	

























Ступень

	Характеристики
	

	Цвет
	серый / свет. дерево/ шоколад/ черный

	Профиль, мм

	320*22

	Тип ступени

	пустотелая

	Длина, м

	3/4

	Толщина: Рабочая поверхность / ребра жесткости, мм
	сверх усиленная
7/5

	Рабочая поверхность
	вельвет

	Форма расчёта  
	ступень 3 м./ м.п.

	Безналичный  без НДС / наличный
	6270/ 2090

	
	

	



























С уважением   ДПК Мербау  тел.8(383)310-01-38
почта:dpk_merbau@mail.ru
сайт: dpk-merbau.ru




Комплектующие


	Наименование
	Безналичный без НДС / наличный, руб
	Безналичный c НДС, руб

	Кляймер шовный, стартовый
	23
	

	Угол дпк (55*35*3000 мм)
	1006
	

	Лага дпк (50*25*3000 мм)
	607
	

	Лага дпк (50*40*3000 мм)
	809
	

	















                                                                       Фасадная доска


	Характеристики
	

	Цвет
	серый / свет. дерево/ шоколад/ черный

	Профиль, мм

	113*12

	Тип ступени

	Полнотелая

	Длина, м

	2/3

	Соединения 
	Шип-паз

	Рабочая поверхность
	тиснение по глянцу

	Форма расчёта  
	м2/ доска 3 м./ м.п.

	Безналичный  без НДС / наличный
	3112 /1056/352

	
	

	


































С уважением, ДПК Мербау
тел.8(383)310-01-38
почта:dpk_merbau@mail.ru
сайт: dpk-merbau.ru














	                Доска Стандарт Полнотелая



                 



	Характеристики
	

	Цвет
	серый / свет. дерево/ шоколад/ черный/венге 

	Профиль, мм

	140*22

	Тип ступени

	Полнотелая

	Длина, м

	3/4

	Вес 1 м.п.,кг

	3,60

	Рабочая поверхность
	тиснение по глянцу

	Форма расчёта  
	м2/ доска 3 м./ м.п.

	Безналичный  без НДС / наличный
	7276/ 3057/ 1019

	
	

	




































С уважением, ДПК Мербау
тел.8(383)310-01-38
почта:dpk_merbau@mail.ru
сайт: dpk-merbau.ru







	[bookmark: _Hlk202789704]Характеристики
	

	Цвет
	серый / свет. дерево/ шоколад/ черный/венге

	Профиль, мм

	165*28

	Тип ступени

	пустотелая

	Длина, м

	3/4

	Вес 1 м.п.,кг

	3,6

	Рабочая поверхность
	3Д тиснение

	Форма расчёта  
	м2/ доска 3 м./ м.п.

	Безналичный  без НДС / наличный
	6939/3435/ 1145

	
	

	


                                                            
[bookmark: _Hlk202789756]                         	                      Доска/Ступень 165*28 с Капиносом 






























  

























                                                                                      Ограждения 

	Характеристики
	Столб
	Перила
	Балясина

	Профиль, мм

	123*123
	90*45
	51*51

	Длина доски, м

	2/3
	2/3
	2/3

	Вес 1 м.п.,кг

	5,30
	
	

	Рабочая поверхность
	3Д тиснение
	3Д тиснение
	3Д тиснение 

	Толщина: Рабочая поверхность / ребра жесткости, мм
	
	
	

	Цвет 
	Венге/черный/
шоколад/ серый/
свет. дерево
	Венге/черный/
шоколад/ серый/
свет. дерево
	Венге/черный/
шоколад/ серый/
свет. дерево

	Форма расчёта  
	 ( доска 3 м./ м.п.)
	( доска 3 м./ м.п.)
	( доска 3 м./ м.п.)

	Безналичный  без НДС / наличный
	        5700/ 1900
	2049/683
	1401/467
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